(footprint "SW_SLW-121586-5A-D"
	(version 20241229)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "9.0")
	(layer "F.Cu")
	(property "Reference" "REF**"
		(at -3.575 -4.425 0)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "915f8ac5-2c5a-4eac-a5f5-d8c6c8c39754")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Value" "SW_SLW-121586-5A-D"
		(at 4.68 4.115 0)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "257d6cf4-e8a8-4fbe-9ab9-4f5fd8d74ff4")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "233540cf-c706-406a-b34e-686fbbe94b12")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "c7a99b83-4d6e-4681-a515-75a683f5fb85")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(attr through_hole)
	(fp_line
		(start -6.05 -2.9)
		(end 6.05 -2.9)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "4ac74bd4-5850-438e-9424-6ad2324cf5e7")
	)
	(fp_line
		(start -6.05 -1.8)
		(end -6.05 -2.9)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "b16102b7-0ba8-445e-b2ee-7dc44a6de4f3")
	)
	(fp_line
		(start -6.05 2.9)
		(end -6.05 1.8)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "5acadcaa-4977-4e67-ae1a-e99c5edb706c")
	)
	(fp_line
		(start 6.05 -2.9)
		(end 6.05 -1.8)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "af5bbd43-59d8-4fd6-bd01-69c28a7f5716")
	)
	(fp_line
		(start 6.05 1.8)
		(end 6.05 2.9)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "49d01ef9-c4cb-4cac-b049-bb484482e667")
	)
	(fp_line
		(start 6.05 2.9)
		(end -6.05 2.9)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "19748dac-e64a-491b-99da-4775565335ed")
	)
	(fp_circle
		(center -3 -3.5)
		(end -2.9 -3.5)
		(stroke
			(width 0.2)
			(type solid)
		)
		(fill no)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "60bc9d99-8fb7-408c-bb17-9170a637378c")
	)
	(fp_line
		(start -6.7 -3.15)
		(end -6.7 3.15)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type solid)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "e274a323-fdb7-48b7-86dd-d9231643d67a")
	)
	(fp_line
		(start -6.7 3.15)
		(end 6.7 3.15)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type solid)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "f2e16eb8-5821-4c79-bcfd-c36b4de8bbfe")
	)
	(fp_line
		(start 6.7 -3.15)
		(end -6.7 -3.15)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type solid)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "9a845aff-535d-4f05-989c-6fb6094fca57")
	)
	(fp_line
		(start 6.7 3.15)
		(end 6.7 -3.15)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type solid)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "b083899f-6e2c-4754-8740-574e9de4668e")
	)
	(fp_line
		(start -6.05 -2.9)
		(end -6.05 2.9)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "3cb08775-8e49-4c39-afca-5a6423922e38")
	)
	(fp_line
		(start -6.05 2.9)
		(end 6.05 2.9)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "0124d286-1186-4748-bc2d-b8135fea5e19")
	)
	(fp_line
		(start 6.05 -2.9)
		(end -6.05 -2.9)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "c672a343-687c-499e-bb89-0f98cbfac289")
	)
	(fp_line
		(start 6.05 2.9)
		(end 6.05 -2.9)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "3640a783-4f2d-4b3a-bfc3-cfd43aceda02")
	)
	(fp_circle
		(center -3 -3.5)
		(end -2.9 -3.5)
		(stroke
			(width 0.2)
			(type solid)
		)
		(fill no)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "3f9766c0-04d6-44b2-89e6-8aacd49437f4")
	)
	(pad "" np_thru_hole oval
		(at -5.8 0)
		(size 1.2 2.4)
		(drill oval 0.8 1.6)
		(layers "F&B.Cu" "*.Mask")
		(solder_mask_margin 0.102)
		(uuid "7a586173-5d33-4739-8c19-d5486634b1b4")
	)
	(pad "" np_thru_hole oval
		(at 5.8 0)
		(size 1.2 2.4)
		(drill oval 0.8 1.6)
		(layers "F&B.Cu" "*.Mask")
		(solder_mask_margin 0.102)
		(uuid "6b6c3e4a-0859-433b-8b2a-48c8522974e0")
	)
	(pad "1" thru_hole rect
		(at -3 0)
		(size 1.508 1.508)
		(drill 1)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(solder_mask_margin 0.102)
		(uuid "95a2b145-9041-4a14-81e4-d7669b12db52")
	)
	(pad "2" thru_hole circle
		(at 0 0)
		(size 1.508 1.508)
		(drill 1)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(solder_mask_margin 0.102)
		(uuid "1b7dd903-cc1c-43e4-b3c9-55b29f0a1b29")
	)
	(pad "3" thru_hole circle
		(at 3 0)
		(size 1.508 1.508)
		(drill 1)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(solder_mask_margin 0.102)
		(uuid "513c98da-5bc6-4fa5-a46e-875e8e965451")
	)
	(embedded_fonts no)
)
