state.Audio {
	control.1 {
		iface MIXER
		name 'PCM Playback Volume'
		value.0 127
		value.1 127
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 2
			range '0 - 175'
			dbmin -6350
			dbmax 2400
			dbvalue.0 0
			dbvalue.1 0
		}
	}
	control.2 {
		iface MIXER
		name 'HP Driver Gain Volume'
		value.0 6
		value.1 6
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 2
			range '0 - 35'
			dbmin -600
			dbmax 2900
			dbvalue.0 0
			dbvalue.1 0
		}
	}
	control.3 {
		iface MIXER
		name 'LO Driver Gain Volume'
		value.0 6
		value.1 6
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 2
			range '0 - 35'
			dbmin -600
			dbmax 2900
			dbvalue.0 0
			dbvalue.1 0
		}
	}
	control.4 {
		iface MIXER
		name 'HP DAC Playback Switch'
		value.0 false
		value.1 false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 2
		}
	}
	control.5 {
		iface MIXER
		name 'LO DAC Playback Switch'
		value.0 true
		value.1 true
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 2
		}
	}
	control.6 {
		iface MIXER
		name 'Mic PGA Switch'
		value.0 false
		value.1 false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 2
		}
	}
	control.7 {
		iface MIXER
		name 'ADCFGA Left Mute Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.8 {
		iface MIXER
		name 'ADCFGA Right Mute Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.9 {
		iface MIXER
		name 'ADC Level Volume'
		value.0 24
		value.1 24
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 2
			range '0 - 64'
			dbmin -1200
			dbmax 2000
			dbvalue.0 0
			dbvalue.1 0
		}
	}
	control.10 {
		iface MIXER
		name 'PGA Level Volume'
		value.0 0
		value.1 0
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 2
			range '0 - 95'
			dbmin 0
			dbmax 4750
			dbvalue.0 0
			dbvalue.1 0
		}
	}
	control.11 {
		iface MIXER
		name 'Auto-mute Switch'
		value 0
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 7'
		}
	}
	control.12 {
		iface MIXER
		name 'AGC Left Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.13 {
		iface MIXER
		name 'AGC Right Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.14 {
		iface MIXER
		name 'AGC Target Level'
		value.0 0
		value.1 0
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 2
			range '0 - 7'
		}
	}
	control.15 {
		iface MIXER
		name 'AGC Gain Hysteresis'
		value.0 0
		value.1 0
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 2
			range '0 - 3'
		}
	}
	control.16 {
		iface MIXER
		name 'AGC Hysteresis'
		value.0 0
		value.1 0
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 2
			range '0 - 3'
		}
	}
	control.17 {
		iface MIXER
		name 'AGC Noise Threshold'
		value.0 0
		value.1 0
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 2
			range '0 - 31'
		}
	}
	control.18 {
		iface MIXER
		name 'AGC Max PGA'
		value.0 127
		value.1 127
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 2
			range '0 - 127'
		}
	}
	control.19 {
		iface MIXER
		name 'AGC Attack Time'
		value.0 0
		value.1 0
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 2
			range '0 - 31'
		}
	}
	control.20 {
		iface MIXER
		name 'AGC Decay Time'
		value.0 0
		value.1 0
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 2
			range '0 - 31'
		}
	}
	control.21 {
		iface MIXER
		name 'AGC Noise Debounce'
		value.0 0
		value.1 0
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 2
			range '0 - 31'
		}
	}
	control.22 {
		iface MIXER
		name 'AGC Signal Debounce'
		value.0 0
		value.1 0
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 2
			range '0 - 15'
		}
	}
	control.23 {
		iface MIXER
		name 'HPL Output Mixer L_DAC Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.24 {
		iface MIXER
		name 'HPL Output Mixer IN1_L Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.25 {
		iface MIXER
		name 'LOL Output Mixer L_DAC Switch'
		value true
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.26 {
		iface MIXER
		name 'HPR Output Mixer R_DAC Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.27 {
		iface MIXER
		name 'HPR Output Mixer IN1_R Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.28 {
		iface MIXER
		name 'LOR Output Mixer R_DAC Switch'
		value true
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.29 {
		iface MIXER
		name 'IN1_R to Right Mixer Positive Resistor'
		value Off
		comment {
			access 'read write'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 Off
			item.1 '10 kOhm'
			item.2 '20 kOhm'
			item.3 '40 kOhm'
		}
	}
	control.30 {
		iface MIXER
		name 'IN2_R to Right Mixer Positive Resistor'
		value Off
		comment {
			access 'read write'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 Off
			item.1 '10 kOhm'
			item.2 '20 kOhm'
			item.3 '40 kOhm'
		}
	}
	control.31 {
		iface MIXER
		name 'IN3_R to Right Mixer Positive Resistor'
		value Off
		comment {
			access 'read write'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 Off
			item.1 '10 kOhm'
			item.2 '20 kOhm'
			item.3 '40 kOhm'
		}
	}
	control.32 {
		iface MIXER
		name 'IN2_L to Right Mixer Positive Resistor'
		value Off
		comment {
			access 'read write'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 Off
			item.1 '10 kOhm'
			item.2 '20 kOhm'
			item.3 '40 kOhm'
		}
	}
	control.33 {
		iface MIXER
		name 'IN1_L to Right Mixer Negative Resistor'
		value Off
		comment {
			access 'read write'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 Off
			item.1 '10 kOhm'
			item.2 '20 kOhm'
			item.3 '40 kOhm'
		}
	}
	control.34 {
		iface MIXER
		name 'IN3_L to Right Mixer Negative Resistor'
		value Off
		comment {
			access 'read write'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 Off
			item.1 '10 kOhm'
			item.2 '20 kOhm'
			item.3 '40 kOhm'
		}
	}
	control.35 {
		iface MIXER
		name 'IN1_L to Left Mixer Positive Resistor'
		value Off
		comment {
			access 'read write'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 Off
			item.1 '10 kOhm'
			item.2 '20 kOhm'
			item.3 '40 kOhm'
		}
	}
	control.36 {
		iface MIXER
		name 'IN2_L to Left Mixer Positive Resistor'
		value Off
		comment {
			access 'read write'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 Off
			item.1 '10 kOhm'
			item.2 '20 kOhm'
			item.3 '40 kOhm'
		}
	}
	control.37 {
		iface MIXER
		name 'IN3_L to Left Mixer Positive Resistor'
		value Off
		comment {
			access 'read write'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 Off
			item.1 '10 kOhm'
			item.2 '20 kOhm'
			item.3 '40 kOhm'
		}
	}
	control.38 {
		iface MIXER
		name 'IN1_R to Left Mixer Positive Resistor'
		value Off
		comment {
			access 'read write'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 Off
			item.1 '10 kOhm'
			item.2 '20 kOhm'
			item.3 '40 kOhm'
		}
	}
	control.39 {
		iface MIXER
		name 'IN2_R to Left Mixer Negative Resistor'
		value Off
		comment {
			access 'read write'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 Off
			item.1 '10 kOhm'
			item.2 '20 kOhm'
			item.3 '40 kOhm'
		}
	}
	control.40 {
		iface MIXER
		name 'IN3_R to Left Mixer Negative Resistor'
		value Off
		comment {
			access 'read write'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 Off
			item.1 '10 kOhm'
			item.2 '20 kOhm'
			item.3 '40 kOhm'
		}
	}
}
