
(module SW_SLW-121586-5A-D (layer F.Cu) (tedit 68250831)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at -3.575 -4.425 0) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.0 1.0) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value SW_SLW-121586-5A-D (at 4.68 4.115 0) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1.0 1.0) (thickness 0.15)))
  )
  (pad 1 thru_hole rect (at -3.0 0.0) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 thru_hole circle (at 0.0 0.0) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 thru_hole circle (at 3.0 0.0) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad SH1 thru_hole oval (at -5.8 0.0) (size 1.2 2.4) (drill oval 0.8 1.6) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad SH2 thru_hole oval (at 5.8 0.0) (size 1.2 2.4) (drill oval 0.8 1.6) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (fp_line (start -6.05 -2.9) (end -6.05 2.9) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start -6.05 2.9) (end 6.05 2.9) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start 6.05 2.9) (end 6.05 -2.9) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start 6.05 -2.9) (end -6.05 -2.9) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start -6.05 -1.8) (end -6.05 -2.9) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -6.05 -2.9) (end 6.05 -2.9) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 6.05 -2.9) (end 6.05 -1.8) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 6.05 1.8) (end 6.05 2.9) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 6.05 2.9) (end -6.05 2.9) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -6.05 2.9) (end -6.05 1.8) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -6.7 -3.15) (end -6.7 3.15) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -6.7 3.15) (end 6.7 3.15) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 6.7 3.15) (end 6.7 -3.15) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 6.7 -3.15) (end -6.7 -3.15) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_circle (center -3.0 -3.5) (end -2.9 -3.5) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_circle (center -3.0 -3.5) (end -2.9 -3.5) (layer F.Fab) (width 0.2))
)